Puertos y Protocolos - Informática

López Sueldo María Vanesa

1- Padlet: Puerto que corresponde a cada protocolo.

2- Dirección IP Pública y Privada.

La dirección IP Pública es la que nos identifica en internet.

Mi IP Pública es: 186.122.89.10 Clase B

Fuente: https://www.ip-adress.com

A diferencia de la IP Privada es la que identifica dentro de nuestra red local y cada dispositivo tiene tiene una IP privada diferente entre sí dentro de la red privada.

La dirección de IP Privada es: 192.168.100.139 Clase C

Fuente: Símbolo de Sistema, luego ingresar cmd, enter y escribir el comando ipconfig

3-¿Qué es una dirección MAC?

Es un identificador único que cada fabricante asigna a la tarjeta de red del dispositivo. Es única en cada dispositivo.Está formada por seis parejas de números, donde las tres primeras identifica al fabricante y las tres parejas últimas al dispositivo.

Dirección Física MAC: 90-0F-0C-1B-DD-02

Máscara de subred: 255.255.255.0